УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства области

от 13.11.2024 №1354

(приложение 1)

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**Великоустюгского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в границах сельского поселения Марденгское Великоустюгского муниципального района Вологодской области, существовавшего до преобразования его в округ**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 4](#_Toc129069295)

[1. Мероприятия по территориальному планированию 6](#_Toc129069296)

[2. Функциональное зонирование 7](#_Toc129069297)

[3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 11](#_Toc129069298)

[4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов: 17](#_Toc129069299)

# Введение

Генеральный план Великоустюгского муниципального округа Вологодской области применительно к территории в границах сельского поселения Марденгское Великоустюгского муниципального района Вологодской области, существовавшего до преобразования его в округ (далее – генеральный план), является документом территориального планирования и определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской области, муниципального образования.

Генеральный план выполнен бюджетным учреждением Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный центр» (далее – бюджетное учреждение) на основании приказа Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 10 марта 2022 года № 16 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Марденгское Великоустюгского муниципального района Вологодской области», приказа Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 20 декабря 2022 года № 130 «О внесении изменений в приказ Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 10.03.2022 № 16», принятых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), законами Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области», от 15 декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области».

Генеральный план разработан на топографической основе, выполненной бюджетным учреждением в масштабе 1:10 000.

Генеральный план муниципального образования является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Требования к содержанию и составу генерального плана установлены статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план содержит:

положение о территориальном планировании;

карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа;

карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

карту функциональных зон муниципального округа.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), которые содержат графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение к генеральному плану).

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию:

а) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме;

б) материалы по обоснованию генерального плана в виде карт:

карта современного использования территории;

карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения или объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Описание и отображение объектов местного значения в генеральном плане в электронном виде осуществлялись в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России   
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Исходный год проектирования – 2022.

Генеральный план разработан на период до 2045 года[[1]](#footnote-1).

## Мероприятия по территориальному планированию

Согласно структуре пространственного каркаса Вологодской области территория относится к макрозоне «Великоустюгская». Основные виды экономической деятельности: деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство пищевых продуктов,обеспечение электрической энергией, газом и паром, растениеводство и животноводство, лесозаготовки.

На территории расположена перспективная для градостроительного освоения и развития территория – д. Благовещенье.

На территории расположены пятьдесят три населенных пункта.

Генеральным планом предусмотрено развитие территории для комфортного проживания населения в количестве 3980 человек, с нормативным обеспечением объектами социально-культурного и инженерного обслуживания.

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сложившейся планировочной структуре территории и размещение объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории), местными нормативами градостроительного проектирования Великоустюгского муниципального района Вологодской области, утвержденными решением Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального района от 5 апреля 2019 года № 18, предложениями физических и юридических лиц.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Границы функциональных зон в генеральном плане определены с учетом границ муниципального образования, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных обоснованных границ с учетом градостроительных ограничений.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон[[2]](#footnote-2).

Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), отображены на карте функциональных зон[[3]](#footnote-3).

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, включены в Положение о территориальном планировании[[4]](#footnote-4) и представлены в таблице 2.1.

Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектами отдельно не выделяются, входят в состав различных функциональных зон.

Наименование функциональных зон в генеральном плане установлено в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10[[5]](#footnote-5).

Таблица 2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Функциональная зона | Виды застройки |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Жилая зона | Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании, для ведения личного подсобного хозяйства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.  Зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, территории, предназначенные для ведения садоводства и иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.  *Допускается размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов, среднеэтажных жилых домов* |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона выделена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.  *Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи; территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.* |
|  | Общественно-деловые зоны | Зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Зона специализированной общественной застройки | Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, гостиниц и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | Территория зоны предназначена для размещения зеленых насаждениями, выполняющими средозащитную роль в санитарно-защитных зонах предприятий, либо вокруг источников питьевого водоснабжения (в зонах первого пояса охраны) |
|  | Производственная зона | Зона предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, для размещения коммунальных и складских объектов с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Зоны рекреационного назначения | Территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом |
|  | Зона отдыха | Территории, используемые для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, общественного питания, детских площадок, теплиц-оранжерей, банных комплексов, развлечений, познавательных объектов, торговли, культуры, тематических парков и других объектов для функционирования туристско-рекреационного кластера и Вотчины Деда Мороза |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий *не выше III* класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Зона предназначена для организации некоммерческих объединений, создаваемых гражданами на добровольных началах для ведения садоводства и огородничества |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Зона предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи,  с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Зона кладбищ | Территория зоны предназначена для размещения объектов ритуальной деятельности (кладбищ и соответствующих культовых сооружений) |
|  | Иные зоны | Рекультивированные территории |

## Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Основными параметрами функциональных зон, на территории, приняты показатели с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.

Параметры развития территорий нового строительства могут уточняться в соответствии с проектами планировок территории и иной градостроительной документацией.

\*Параметры приведены без учета реконструкции и застроенных территорий.

Таблица 3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны[[6]](#footnote-6) | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона | Коэффициент застройки зоны[[7]](#footnote-7):  0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами);  0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами).  Коэффициент плотности застройки[[8]](#footnote-8):  0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами);  0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами).  Максимальная этажность застройки зоны:  надземных этажей не более чем 3, высотой не более 20 метров.  Площадь зоны[[9]](#footnote-9):  индивидуальное жилищное строительство – 40 га на 1000 человек | Объекты местного значения:   1. Дошкольная образовательная организация (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Объекты торговли, общественного питания (планируемый к размещению) – 13 объектов; 3. Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (планируемый к размещению) – 2 объекта; 4. Объект культурно-просветительного назначения (планируемый к реконструкции) – 2 объекта; 5. Специализированные коллективные средства размещения (планируемый к размещению) – 2 объекта; 6. Пункт редуцирования газа (ПРГ) (планируемый к размещению) – 22 объекта; 7. Канализационная насосная станция (КНС) (планируемый к размещению) – 1 объект; 8. Электрическая подстанция 10 кВ – 9 объектов |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Коэффициент застройки зоны [[10]](#footnote-10):  0,4 (в случае застройки малоэтажными жилыми домами);  0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами);  0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами).  Коэффициент плотности застройки [[11]](#footnote-11):  0,8 (в случае застройки малоэтажными жилыми домами);  0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами);  0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами).  Максимальная этажность застройки зоны:  3 этажа, высотой не более двадцати метров (в случае застройки индивидуальными жилыми домами);  4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами);  3 этажа – дошкольные образовательные учреждения;  5 этажей – общеобразовательные учреждения[[12]](#footnote-12);  5 этажей – предприятия торговли[[13]](#footnote-13);  6 этажей – предприятия бытового обслуживания [[14]](#footnote-14).  Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[15]](#footnote-15) |  |
| 3 | Общественно-деловые зоны | Коэффициент застройки зоны[[16]](#footnote-16):  1,0 (многофункциональная застройка);  0,8 (специализированная застройка).  Коэффициент плотности застройки[[17]](#footnote-17):  3,0 (многофункциональная застройка);  2,4 (специализированная застройка).  Максимальная этажность застройки зоны –  4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами);  3 этажа - дошкольные образовательные учреждения;  5 этажей - общеобразовательные учреждения[[18]](#footnote-18);  5 этажей - предприятия торговли[[19]](#footnote-19);  6 этажей - предприятия бытового обслуживания[[20]](#footnote-20)  Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[21]](#footnote-21) | Объекты местного значения:   1. Объект культурно-досугового (клубного) типа (планируемый к размещению) – 2 объекта; 2. Объект культурно-просветительного назначения (планируемый к размещению) – 1 объект; 3. Объект культурно-просветительного назначения (планируемый к реконструкции) – 1 объект; 4. Электрическая подстанция 10кВ – 2 объекта |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | Коэффициент застройки зоны[[22]](#footnote-22):  0,8 (специализированная застройка)[[23]](#footnote-23).  Коэффициент плотности застройки:  3,0 (многофункциональная застройка);  2,4 (специализированная застройка).  Максимальная этажность застройки зоны –  4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами);  3 этажа – дошкольные образовательные учреждения;  5 этажей – общеобразовательные учреждения[[24]](#footnote-24);  5 этажей – предприятия торговли[[25]](#footnote-25);  6 этажей – предприятия бытового обслуживания[[26]](#footnote-26).  Площадь зоны в случае застройки общественно-деловыми и др. зданиями по расчету[[27]](#footnote-27) | Объекты местного значения:   1. Научная организация и ее структурные подразделения (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Дошкольная образовательная организация (планируемый к размещению) – 3 объекта; 3. Общеобразовательная организация (планируемый к размещению) – 2 объекта; 4. Объекты торговли, общественного питания (планируемый к размещению) – 1 объект; 5. Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (планируемый к размещению) – 1 объект; 6. Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (планируемый к размещению) – 1 объект; 7. Спортивное сооружение (планируемый к размещению) – 1 объект; 8. Электрическая подстанция 10 кВ – 1 объект |
| 5 | Зона озелененных территорий специального назначения | Согласно действующих нормативов и постановлений | – |
| 6 | Производственная зона | Коэффициент застройки зоны[[28]](#footnote-28): 0,8  Коэффициент плотности застройки: 2,4  Максимальная этажность застройки зоны: по расчету  Площадь зоны: по расчету  Площадь озеленения по расчету[[29]](#footnote-29) | Объекты местного значения:   1. Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева(планируемый к размещению) – 4 объекта |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | Площадь зоны: По расчету | Объекты местного значения:   1. Специализированные коллективные средства размещения (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Объект санаторно-курортного назначения (планируемый к размещению) – 1 объект; 3. Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (планируемый к размещению) – 4 объекта; 4. Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (планируемый к размещению) – 3 объекта; 5. Электрическая подстанция 10 кВ – 4 объекта; 6. Спортивное сооружение (планируемый к размещению) – 1 объект |
| 8 | Зона отдыха | Согласно действующих нормативов и постановлений | Объекты регионального значения:   1. Зрелищная организация(планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Объект, связанный с производственной деятельностью – 1 объект; 3. Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха – 1 объект.   Объекты местного значения:   1. Научная организация и ее структурные подразделения (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Объекты торговли, общественного питания(планируемый к размещению) – 5 объекта; 3. Объект санаторно-курортного назначения (планируемый к размещению) – 1 объект; 4. Артезианская скважина (планируемый к размещению) – 4 объекта; 5. Электрическая подстанция 10 кВ – 10 объектов |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь зоны вне границ населенных пунктов[[30]](#footnote-30): 1– 100 га | Объекты местного значения:   1. Предприятие смешанное – растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных (планируемый к размещению) – 1 объект; 2. Предприятие растениеводства (планируемый к размещению) – 1 объект |
| 10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Согласно действующих нормативов и постановлений | – |
| 11 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь зоны: По расчету | Объекты местного значения:   1. Артезианская скважина (планируемый к размещению) – 4 объекта; 2. Артезианская скважина (планируемый к реконструкции) – 4 объекта; 3. Водопроводные очистные сооружения (планируемый к размещению) – 4 объекта; 4. Очистные сооружения (КОС) (планируемый к размещению) – 4 объекта; 5. Очистные сооружения (КОС) (планируемый к реконструкции) – 1 объект; 6. Очистные сооружения дождевой канализации (планируемые к размещению) – 4 объекта |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь зоны: По расчету | – |
| 13 | Зона кладбищ | Коэффициент застройки зоны: на основании действующих нормативов и постановлений  Коэффициент плотности застройки: на основании действующих нормативов и постановлений  Площадь зоны[[31]](#footnote-31): 0,24 га 1000 человек | – |
| 14 | Иные зоны | Не подлежат установлению | – |

Местоположение объектов регионального значения – Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек, причал определяется проектом.

## Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения[[32]](#footnote-32), их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов:

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование[[33]](#footnote-33) планируемых для размещения объектов местного значения | Вид (группа/ вид объекта строительства/ код), назначение объектов местного значения[[34]](#footnote-34) | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположение  объектов местного значения | Статус[[35]](#footnote-35) объектов местного значения | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, водоотведения: | | | | | | | | | |
| 1. | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: | | | | | | | | |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | | | | | | | | |
|  | Электрическая подстанция 10кВ,  код 602040215 | Объекты передачи электроэнергии/  Сооружение электрической, трансформаторной подстанции/  05.05.003.006 | | ТП № 1  10/0,4 кВ  2х630 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха | Планируемый к размещению | | Охранная зона устанавливается вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м  в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года  № 160 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2018 № 1622) |  |
|  | ТП № 2  10/0,4 кВ  2х400 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 3  10/0,4 кВ  2х630 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 4  10/0,4 кВ  2х160 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 5  10/0,4 кВ  2х1000 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 6  10/0,4 кВ  2х400 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 7  10/0,4 кВ  2х250 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 8  10/0,4 кВ  2х400 кВА | Вотчина Деда Мороза, зона отдыха |  |
|  | ТП № 9  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Благовещенье, жилая зона |  |
|  | ТП № 10  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Грузнищево,  жилая зона |  |
|  | ТП № 11  10/0,4 кВ  1х400 кВА | деревня Ишутино зона специализирован-ной общественной застройки |  |
|  | ТП № 12  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Ишутино, общественно-деловая зона |  |
|  | ТП №13  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Ишутино, жилая зона |  |
|  | ТП № 14  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Красное Поле,  жилая зона |  |
|  | ТП № 15  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Красное Поле,  жилая зона |  |
|  | ТП № 16  10/0,4 кВ  1х160 кВА | деревня Красное Поле,  Общественно-деловая зона |  |
|  | ТП № 17  10/0,4 кВ  1х160 кВА | деревня Куликово, жилая зона |  |
|  | ТП № 18  10/0,4 кВ  1х100 кВА | деревня Лодейка, жилая зона |  |
|  | ТП № 19  10/0,4 кВ  1х250 кВА | деревня Лопатниково,  зона отдыха |  |
|  | ТП № 20  10/0,4 кВ  1х160 кВА | деревня Лопатниково,  зона отдыха |  |
|  | ТП № 21  10/0,4 кВ  2х400 кВА | деревня Огорыльцево,  зона рекреационного назначения |  |
|  | ТП № 22  10/0,4 кВ  1х63 кВА | деревня Огорыльцево,  зона рекреационного назначения |  |
|  | ТП № 24  10/0,4 кВ  1х63 кВА | деревня Перемилово,  жилая зона |  |
|  | ТП № 25  10/0,4 кВ  1х160 кВА | деревня Сывороткино,  Зона рекреационного назначения |  |
|  | ТП № 26  10/0,4 кВ  1х63 кВА | деревня Ястреблево,  жилая зона |  |
|  | ТП № 27  10/0,4 кВ  1х160 кВА | Южнее  д. Куликово,  Зона рекреационного назначения |  |
| 1.2 | Объекты газоснабжения | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Пункт  редуцирования  газа (ПРГ),  код  602040514 | Сети газоснабжения/  Здание  (сооружение)  газорегуляторного  пункта/ 12.01.006.002 | | Производитель-ность 77 м3/час[[36]](#footnote-36) | д. Куликово, жилая зона | Планируемые к размещению | | Охранная зона устанавливается в соответствии СП 62.13330.2011\* Газораспределительные системы[[37]](#footnote-37) п. 6.2.2 таблица 5 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории,  ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии не более 15 метров от границ этих объектов |  |
| 1.2.2 | Производитель-ность 36 м3/час | д. Пушкариха, жилая зона |
| 1.2.3 | Производитель-ность 42 м3/час | д. Перемилово, жилая зона |
| 1.2.4 | Производитель-ность 150 м3/час | д. Лопатниково, жилая зона |
| 1.2.5 | Производитель-ность 380 м3/час | д. Огорыльцево, жилая зона |
| 1.2.6 | Производитель-ность 10 м3/час | д. Гремячево, жилая зона |
| 1.2.7 | Производитель-ность 39 м3/час | д. Одомчино, жилая зона |
| 1.2.8 | Производитель-ность 7 м3/час | д. Ястреблево, жилая зона |
| 1.2.9 | Производитель-ность 4 м3/час | д. Тельтево, жилая зона |
| 1.2.10 | Производитель-ность 10 м3/час | д. Пупышево, жилая зона |
| 1.2.11 | Производитель-ность 4 м3/час | д. Нижний Прилук, жилая зона |
| 1.2.12 | Производитель-ность 7 м3/час | д. Мартыново, жилая зона |
| 1.2.13 | Производитель-ность 26 м3/час | д. Загорье, жилая зона |
| 1.2.14 | Производитель-ность 10 м3/час | д. Соловьево, жилая зона |
| 1.2.15 | Производитель-ность 23 м3/час | д. Григорьевское, жилая зона |
| 1.2.16 | Производитель-ность 391 м3/час | д. Лодейка, жилая зона |
| 1.2.17 | Производитель-ность 7 м3/час | д. Выползово, жилая зона |
| 1.2.18 | Производитель-ность 29 м3/час | д. Березово, жилая зона |
| 1.2.19 | Производитель-ность 398 м3/час | д. Красное Поле, жилая зона |
| 1.2.20 | Производитель-ность 12 м3/час | д. Осиново, жилая зона |
| 1.2.21 | Производитель-ность 4 м3/час | д. Сычугово, жилая зона |
| 1.2.22 | Газопровод распределительный высокого давления, код 602040601 | Сети газоснабжения/ Линейное сооружение сети газоснабжения /  12.01.006.001 | | Рабочее давление 0,6 МПа  Протяженность | Прокладка распределительного газопровода высокого давления по территории разрабатываемого генерального плана к населенным пунктам:  д. Пушкариха,  д. Перемилово,  д. Куликово,  д. Сычугово,  д. Осиново,  д. Торопово,  д. Лопатниково, д. Огорыльцево, д. Ястреблево,  д. Одомчино,  д. Гремячево,  д. Выползово,  д. Соловьево,  д. Нижний Прилук,  д. Загорье,  д. Мартыново,  д. Березово | Планируемый к размещению | | Охранные зоны вдоль трасс распределительных газопроводов устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей [[38]](#footnote-38)не более 3 м |  |
| 1.3 | Объекты теплоснабжения | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - |  | |  |  |  | |  |  |
| 1.4 | Объекты водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Артезианская скважина/602041106 | Сети водоснабжения: Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина)/ 12.01.004.006 | | Производительность  16,0 куб. м/час  (0,38 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Благовещенье,  зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | | Санитарно-  эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого  назначения определяются  СанПиН 2.1.4.1110-02.  Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.  Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетами (СанПиН  2.1.4.1110-02).  Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:  а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;  б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.  Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;  от водонапорных башен - не менее 10 м;  от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. | - |
| 1.4.2 | Производительность  11,0 куб. м/час  (0,26 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Красное Поле,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.3 | Производительность  17,0 куб. м/час  (0,41 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Ишутино,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.4 | Производительность  9,0 куб. м/час  (0,22 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.5 | Производительность  5,0 куб. м/час  (0,12 тыс. куб. м/сут) | Вотчина Деда Мороза,  зона отдыха | Проект планировки территории объекта регионального значения «Вотчина Деда Мороза».  Утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 26 ноября 2019 года № 1101 |
| 1.4.6 | Производительность  5,0 куб. м/час  (0,12 тыс. куб. м/сут) | Вотчина Деда Мороза,  зона отдыха |
| 1.4.7 | Производительность  5,0 куб. м/час  (0,12 тыс. куб. м/сут) | Вотчина Деда Мороза,  зона отдыха |
| 1.4.8 | Производительность  5,0 куб. м/час  (0,12 тыс. куб. м/сут) | Вотчина Деда Мороза,  зона отдыха |
| 1.4.9 | Артезианская скважина/602041106 | Сети водоснабжения: Водозаборное сооружение (водозаборный узел, скважина)/ 12.01.004.006 | | Производительность  6,0 куб. м/час  (0,14 тыс. куб. м/сут) | д. Благовещенье,  зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к реконструкции | | - |
| 1.4.10 | Производительность  2,5 куб. м/час  (0,12 тыс. куб. м/сут) | д. Ишутино,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.11 | Производительность  4,0 куб. м/час  (0,10 тыс. куб. м/сут) | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.12 | Производительность  4,0 куб. м/час  (0,10 тыс. куб. м/сут) | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.13 | Водопроводные очистные сооружения,  код 602041102 | Сети водоснабжения:  Сооружение водоподготовки/  12.01.004.007 | | Производительность  16,0 куб. м/час  (0,38 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Благовещенье,  зона инженерной инфраструктуры | Планируемый к размещению | | - |
| 1.4.14 | Производительность  11,0 куб. м/час  (0,26 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Красное Поле,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.15 | Производительность  17,0 куб. м/час  (0,41 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Ишутино,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.4.16 | Производительность  9,0 куб. м/час  (0,22 тыс. куб. м/сут)  и бурение  резервных скважин | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры |
| 1.5 | Объекты водоотведения | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | Сети водоотведения: Сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей/12.01.002.005 | | Локальные очистные сооружения полной биологической очистки – 1  360 куб. м/сут  (0,36 тыс. куб. м/сут) | д. Благовещенье,  зона инженерной инфраструктуры | | Планируемый к размещению | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) для очистных сооружений канализации принимается в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.  Размер СЗЗ для ЛОСК мощностью до 200 куб.м/сут равен 15 м, более 200 - равен 20 м | - |
| 1.5.2 | Локальные очистные сооружения полной биологической очистки – 2  120 куб. м/сут  (0,12 тыс. куб. м/сут) | д. Красное Поле,  зона инженерной инфраструктуры | |
| 1.5.3 | Локальные очистные сооружения полной биологической очистки – 3  240 куб. м/сут  (0,24 тыс. куб. м/сут) | д. Ишутино,  зона инженерной инфраструктуры | |
| 1.5.4 | Локальные очистные сооружения полной биологической очистки – 4  100 куб. м/сут.  (0,10 тыс. куб. м/сут) | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры | |
| 1.5.5 | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | Сети водоотведения: Сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей/12.01.002.005 | | Увеличение мощности ОСК  Q = 850 куб. м/сут  (0,85 тыс. куб. м/сут) | Вотчина Деда Мороза,  зона инженерной инфраструктуры | | Планируемый к реконструкции | Проект планировки территории объекта регионального значения «Вотчина Деда Мороза».  Утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 26 ноября 2019 года № 1101 |
| 1.5.6 | Канализационная насосная станция (КНС),  код 602041303 | Сети водоотведения:  Здание (сооружение) канализационной насосной станции/12.01.002.003 | | Производительность  38,5 куб. м/ сут  (0,04 тыс. куб. м/сут) | д. Грузнищево,  жилая зона | | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.7 | Очистные сооружения дождевой канализации,  код 602041302 | Сети водоотведения: Сооружение очистки сточных вод/  12.01.002.004 | | Локальные очистные сооружения дождевой канализации – 1.  Производительность  100,0 куб. м/ сут  (0,10 тыс. куб. м/сут)  уточнить при рабочем проектировании | д. Благовещенье,  зона инженерной инфраструктуры | | Планируемый к размещению | - |
| 1.5.8 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации – 2.  Производительность  100,0 куб. м/ сут  (0,10 тыс. куб. м/сут)  уточнить при рабочем проектировании | д. Красное Поле,  зона инженерной инфраструктуры, | |
| 1.5.9 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации – 3.  Производительность  100,0 куб. м/ сут  (0,10 тыс. куб. м/сут)  уточнить при рабочем проектировании | д. Ишутино,  зона инженерной инфраструктуры | |
| 1.5.10 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации – 4.  Производительность  100,0 куб. м/ сут  (0,10 тыс. куб. м/сут)  уточнить при рабочем проектировании | д. Лодейка,  зона инженерной инфраструктуры | |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения: | | | | | | | | |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения/ код 602030303 | Автомобильные дороги/  Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта/  04.01.001.003 | Подъезд к  д. Пушкариха.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,81км | | Великоустюгский муниципальный округ | | Планируемый к реконструкции | - | - |
| 2.2 | Подъезд к  д. Деревесниково.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,55 км | |
| 2.3 | Подъезд к  д. Еськино.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,41км | |
| 2.4 | Подъезд к  д. Перемилово.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,24+0,25 км | |
| 2.5 | Подъезд к  д. Ишутино.  V техническая категория.  Длина объекта –  1,63 км | |
| 2.6 | Подъезд к  д. Воздвиженье.  V техническая категория.  Длина объекта –  1,17 км | |
| 2.7 | Подъезд к  д. Куликово.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,20 км | |
| 2.8 | Подъезд к лыжной базе "Салют".  V техническая категория.  Длина объекта –  0,66 км | |
| 2.9 | Подъезд к  д. Сывороткино.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,60 км | |
| 2.10 | Подъезд к  д. Лопатниково  V техническая категория.  Длина объекта –  0,34 км | |
| 2.11 | Подъезд к  д. Осиново.  V техническая категория.  Длина объекта –  1,49 км | |
| 2.12 | Подъезд к  д. Торопово.  V техническая категория.  Длина объекта –  1,02 км | |
| 2.13 | Подъезд к  д. Сычугово  V техническая категория.  Длина объекта –  0,95 км | |
| 2.14 | Подъезд к  д. Огорыльцево.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,30 км | |
| 2.15 | Подъезд к  д. Торжино.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,78 км | |
| 2.16 | Подъезд к д. Большое Ямкино.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,30 км | |
| 2.17 | 2.17 Реконструкция подъезда к  д. Мосеев Починок.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,66 км | |
| 2.18 | Подъезд к  д. Мусино.  V техническая категория.  Длина объекта –  2,26 км | |
| 2.19 | Подъезд к  д. Фалево  V техническая категория.  Длина объекта –  2,26 км | |
| 2.20 | Подъезд к д. Большое Каликино V техническая категория.  Длина объекта –  3,94 км | |
| 2.21 | Подъезд к  д. Мякальская Слобода.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,24 км | |
| 2.22 | Подъезд к д. Царева Гора.  V техническая категория.  Длина объекта –  2,02 км | |
| 2.23 | Подъезд к  д. Заручевье.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,47 км | |
| 2.24 | Подъезд к  д. Ленивица  V техническая категория.  Длина объекта –  0,51 км | |
| 2.25 | Подъезд к  д. Нижний Прилук.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,57км | |
| 2.26 | Подъезд к  д. Запань.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,66 км | |
| 2.27 | Подъезд к д. Малая Горка  V техническая категория.  Длина объекта –  0,73 км | |
| 2.28 | Подъезд к  д. Скорятино.  V техническая категория.  Длина объекта –  0,86 км | |
| 2.29 | Благовещенье - Ястреблево – Одомчино  V техническая категория.  Длина объекта –  2,6+2,28+2,82 км | |
| 2.30 | Автомобильные дороги местного значения/ код 602030303 | Автомобильные дороги/  Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) вне населенного пункта/  04.01.001.003 | Подъезд к площадке для спортивно-туристического бизнеса у  д. Красное Поле,  V техническая категория.  Длина объекта – 1,26 км | | Великоустюгский муниципальный округ | | Планируемые к размещению | - | - |
| 2.31 | Подъезд к площадке для спортивно-туристического бизнеса у  д. Лопатниково,  V техническая категория.  Длина объекта – 1,12 км | |
| 2.32 | Подъезд к площадке для спортивно-туристического бизнеса у  д. Огорыльцево,  V техническая категория.  Длина объекта – 1,39 км | |
| 2.33 | Подъезд к площадке для туристического бизнеса между  д. Куликово и Вотчиной Деда Мороза,  V техническая категория.  Длина объекта – 0,24 км | |
| 2.34 | Подъезд к планируемой гостинице между  д. Куликово и Вотчиной Деда Мороза,  V техническая категория.  Длина объекта –  0,1 км | |
| 2.35 | Подъезд к  д. Полутино,  V техническая категория.  Длина объекта – 0,38 км | |
| 2.36 | Подъезд к площадке для туристического бизнеса юго-западнее Вотчины Деда Мороза,  V техническая категория.  Длина объекта – 0,36 км | |
| 2.37 | Подъезд к площадке для туристического бизнеса у д. Торжино,  V техническая категория.  Длина объекта – 0,95 км | |
| 2.38 | Мостовое сооружение,  код 602031601 | Мостовые сооружения/  Сооружение автодорожного моста/  04.06.001.001 | Мостовое сооружение через р. Макеевка на автодороге Подъезд к д. Мосеев Починок | | Великоустюгский муниципальный округ | | Планируемый к реконструкции | - | - |
| 2.39 | Мостовое сооружение через р. Коршма на автодороге Подъезд к д. Малая Горка | |
| 2.40 | Улица в жилой застройке/ код 602030503 | Автомобильные дороги/  Дорога, улица в границах населенного пункта/  04.01.001.002 | Строительство улично-дорожной сети на территориях перспективной застройки населенных пунктов:  д. Красное Поле (длина объекта – 2,51км);  д. Ишутино (длина объекта – 2,71 км);  д. Перемилово (длина объекта – 0,10 км);  д. Куликово (длина объекта – 1,30 км);  д. Осиново (длина объекта – 1,73 км);  д. Благовещенье (длина объекта – 3,26 км);  д. Полутино (длина объекта – 0,30 км);  д. Ястреблево (длина объекта – 0,64 км);  д. Нижний Прилук (длина объекта – 0,42 км);  д. Лодейка (длина объекта – 3,29 км) | | Великоустюгский муниципальный округ, территории в  границах населенных пунктов:  д. Красное Поле,  д. Ишутино,  д. Перемилово,  д. Куликово,  д. Осиново,  д. Ястреблево,  д. Благовещенье, д. Нижний Прилук,  д. Лодейка,  д. Полутино. | | Планируемый к размещению | - | - |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности: | | | | | | | | |
| 3.1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Клуб и библиотека с читальным залом),  код 602010202 | Центры культуры, искусств и творчества / Здание многофункционального социально-культурного центра (дома, дворца культуры)/ 02.01.006.001  Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/02.01.001.002 | | В составе объекта:  – клуб на 50 мест,  – библиотека на 1 тысячу единиц хранения и 1 читательское место | д. Ишутино,  общественно-деловые зоны | | Планируемый к размещению | - | - |
| 3.2 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Клуб), код 602010202 | Центры культуры, искусств и творчества / Здание многофункционального социально-культурного центра (дома, дворца культуры)/ 02.01.006.001 | | 250 мест | д. Благовещенье  общественно-деловые зоны | | Планируемый к размещению | - | - |
| 3.3 | Научная организация и ее структурные подразделения (Музей), код 602010106 | Музеи и выставочные залы/ Здание музея/02.01.004.003 | | Краеведческий музей | д. Благовещенье,  зона специализирован-ной общественной застройки | | Планируемый к размещению |  | - |
| 3.4 | Научная организация и ее структурные подразделения (Музей), код 602010106 | Музеи и выставочные залы/ Здание музея/02.01.004.003 | | Тематический музей | На Вотчине Деда Мороза,  зона отдыха | | Планируемый к размещению | - | - |
| 4. | Объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности: | | | | | | | | |
| 4.1 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад), код 602010101 | Объекты дошкольного образования /Здание детского сада/ 02.03.001.001 | | 35 мест | д. Ишутино, зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательная организация (Школа-детский сад), код 602010102 | Объекты среднего образования/ Здание средней школы/ 02.03.002.003 Объекты дошкольного образования /Здание детского сада/ 02.03.001.001 | | 100 мест | д. Благовещенье, зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 4.3 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад), код 602010101 | Объекты дошкольного образования /Здание детского сада/ 02.03.001.001 | | 10 мест | д. Лодейка, зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 4.4 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад), код 602010101 | Объекты дошкольного образования /Здание детского сада/ 02.03.001.001 | | 40 мест | д. Ишутино, жилые зоны | Планируемый к размещению | | - | - |
| 4.5 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад), код 602010101 | Объекты дошкольного образования /Здание детского сада/ 02.03.001.001 | | 30 мест | д. Красное Поле, зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 4.6 | Общеобразовательная организация (Школа), код 602010102 | Объекты среднего образования/ Здание средней школы/ 02.03.002.003 | | 50 мест | д. Ишутино, зона специализирован-ной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | С группой дополнительного образования на 22 места |
| 5. | Объекты производственной инфраструктуры: | | | | | | | | |
| 5.1 | Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) (Добыча песка на базе месторождения «Сычугово» для строительства дорог в районе Вотчины Деда Мороза), код 602020101 | Объекты производства (обработки) природных каменных материалов и изделий из них / Здание щебеночного, гравийно-песчаного цехов /08.07.001.002 | | Площадь – 0,5 га | Месторождение «Сычугово», производственная зона | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[39]](#footnote-39) и составляет не более 100 м | - |
| 5.2 | Предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных (филиал базы для строительства сельскохозяйственных объектов), код 602020213 | Объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка /06.01.005.001-06.01.005.099  Объекты птицеводства/06.01.006.001-06.01.006.099  Объекты свиноводства/06.01.009.001-06.01.009.099 | | 2 объекта, включая предприятие сельскохозяйственной направленности  площадь 0,85 га | д. Благовещенье,  производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[40]](#footnote-40) и составляет не более 50 м | - |
| 5.3 | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева (предприятие по заготовке древесины, склады древесины, сушильное производство), код 602020107 | Объекты предприятий лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности /06.04.003.001–06.04.003.099  Вспомогательные объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности/06.05.002.001-06.05.002.099 | | Предприятие по заготовке древесины, склады древесины, сушильное производство  площадь 2,83 га | д. Лодейка, производственная зона | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[41]](#footnote-41) и составляет не более 100 м | - |
| 5.4 | Предприятие растениеводства (Складские площадки для хранения сельскохозяйственной продукции), код 602020201 | Объекты растениеводства /06.04.002.001-06.04.002.099  Вспомогательные объекты растениеводства/ Здание (сооружение) склада/06.05.004.001 | | Площадь 0,85 га | д. Благовещенье, производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[42]](#footnote-42) и составляет не более 50 м | - |
| 5.5 | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева (Лесопильное производство), код 602020107 | Объекты предприятий лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности /06.04.003.001-06.04.003.099  Вспомогательные объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности/06.05.002.001-06.05.002.099 | | Лесопильное производство  площадь 0,84 га | У д. Благовещенье, производственная зона | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[43]](#footnote-43) и составляет не более 100 м | - |
| 5.6 | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева (Лесопильное производство), код 602020107 | Объекты предприятий лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности /06.04.003.001-06.04.003.099  Вспомогательные объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности/06.05.002.001-06.05.002.099 | | Лесопильное производство,  площадь 0, 5 га | д. Красное поле, производственная зона | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[44]](#footnote-44) и составляет не более 100 м | - |
| 5.7 | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева (Лесопильное производство), код 602020107 | Объекты предприятий лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности /06.04.003.001-06.04.003.099  Вспомогательные объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности/06.05.002.001-06.05.002.099 | | Лесопильное производство  площадь 2,06 га | У д. Ишутино, производственная зона | Планируемый к размещению | | Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.  Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03[[45]](#footnote-45) и составляет не более 100 м | - |
| 6. | Особо охраняемые природные территории местного значения: | | | | | | | | |
|  | - |  | | - |  | - | | - | - |
| 7. | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | | | | | | | | |
|  | - |  | | - |  | - | | - | - |
| 8. | Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания: | | | | | | | | |
| 8.0 | Базовая станция  Код 602041506 | Объекты коммуникации/  Сооружение радиобашни (радиомачты)/  01.01.004.003 | Антенно-мачтовое сооружение для размещения базовых станций сотовой связи. Радиус покрытия до 15 км | | д. Давыдовское,  жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.1 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Благовещенье, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.2 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Ишутино,  жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.3 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Грузнищево,  жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.4 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Красное Поле, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.5 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Красное Поле, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.6 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Куликово, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.7 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Лопатниково,  зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.8 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин),  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50,0 кв. м торговой площади | | д. Осиново,  жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.9 | Объекты торговли, общественного питания (Торговый центр)  код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 100,0 кв м торговой площади | | д. Красное Поле,  Жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.10 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе),  код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | д. Ишутино, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.11 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (Предприятие бытового обслуживания с баней), код 602010806 | Объекты бытового обслуживания/ 01.04.002.001-01.04.002.099 | 7 рабочих мест и 7 помывочных мест | | д. Благовещенье, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.12 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (Предприятие бытового обслуживания с баней), код 602010806 | Объекты бытового обслуживания/  01.04.002.001-01.04.002.099 | 4 рабочих места и 4 помывочных места | | д. Лодейка, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.13 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин), код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50 кв.м торговой площади | | д. Благовещенье,  жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.14 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин), код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50 кв.м торговой площади | | У д. Лопатниково, зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.15 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин), код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50 кв.м торговой площади | | д. Ишутино, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.16 | Объекты торговли, общественного питания (Магазин), код 602010804 | Объекты торговли / 01.04.006.001- 01.04.006.099 | Объект торговли со смешанным ассортиментом  на 50 кв.м торговой площади | | На Вотчине Деда Мороза, зона отдых | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.17 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе), код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | д. Благовещенье, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.18 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе), код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | У д. Лопатниково,  зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.19 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе), код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | д. Ишутино, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.20 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе), код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | На Вотчине Деда Мороза, зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 8.21 | Объекты торговли, общественного питания (Кафе), код 602010804 | Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099 | 50 посадочных мест | | д. Лодейка, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 9. | Библиотеки муниципального округа: | | | | | | | | |
| 9.1 | Объект культурно-просветительного назначения (Расширение библиотеки) , код | Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/02.01.001.002 | | Расширение библиотеки на 1 тысячу единиц хранения | д. Благовещенье,  общественно-деловые зоны | Планируемый к реконструкции | | - | - |
| 9.2 | Объект культурно-просветительного назначения (Расширение библиотеки), код | Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/02.01.001.002 | | Расширение библиотеки на 1 тысячу единиц хранения | д. Лодейка,  жилая зона | Планируемый к реконструкции | | - | - |
| 9.3 | Объект культурно-просветительного назначения (Новый корпус), код | Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/02.01.001.002 | | Новый корпус на 1тысячу единиц хранения и 1 читательское места | д. Ишутино, жилая зона | Планируемый к реконструкции | | - | - |
| 9.4 | Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека), код | Библиотеки и архивы/ Здание библиотеки/02.01.001.002 | | Библиотека на 2 тысячи единиц хранения и 2 читательских места | д. Красное поле,  общественно-деловые зоны | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10. | Объекты массового отдыха жителей муниципального округа: | | | | | | | | |
| 10.1 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Мотель), код 602010601 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | Объект на 50 мест | д. Ишутино,  зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.2 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостиница), код 602010601 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 250 мест | Вдоль автодороги к Вотчине Деда Мороза,  зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.3 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Бизнесцентр с гостиничным комплексом), код 602010601 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 50 мест | Южнее д. Огорыльцево,  зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.4 | Специализированные коллективные средства размещения (Гостевой дом), код 602010602 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 50 мест | д. Благовещенье, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.5 | Специализированные коллективные средства размещения (Гостевой дом), код 602010602 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 50 мест | д. Лодейка, жилая зона | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.6 | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (Зоны активного туристического освоения), код 602010605 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание (сооружение) туристической базы /03.02.001.004 | | Площадь участка 22782 кв. м | У д. Красное Поле, зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.7 | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха (Зона деревенского туризма), код 602010605 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание (сооружение) туристической базы /03.02.001.004 | | Площадь участков 14067 кв. м | У д. Красное Поле, зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.8 | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха Комплексы аттракционов, игровые залы, код 602010605 | Объекты развлечений и отдыха/ Здание (сооружение) игорного заведения /03.03.001.002 | | Объект  Площадь зу  – 25137 кв. м | У д. Грузнищево  (земельный участок с кадастровым номером 35:10:0306012:671,  зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | Комплексы аттракционов, игровые залы (инвестиционная площадка № 10) |
| 10.9 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Строительство гостиниц, гостевых домов), код 602010601 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 50 мест | У д. Перемилово, Зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | Строительство гостиниц, гостевых домов (инвестиционная площадка № 22) |
| 10.10 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Строительство гостиниц, гостевых домов), код 602010601 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005 | | 50 мест | Около  д. Огорыльцево, зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | Строительство гостиниц, гостевых домов (инвестиционная площадка № 23) |
| 10.11 | Специализированные коллективные средства размещения (Дом отдыха), код 602010602 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание (сооружение) детского лагеря /03.02.001.001 | | 200 мест | д. Огорыльцево,  зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.12 | Объект санаторно-курортного назначения (Семейный санаторий)/602010701 | Санаторно-курортное лечение / Здание (сооружение) санатория, профилактория /03.02.002.002 | | 200 мест | У д. Лопатниково,  зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.13 | Объект санаторно-курортного назначения (Детский оздоровительный лагерь)/602010701 | Санаторно-курортное лечение / Здание (сооружение) санатория, профилактория /03.02.002.002 | | 200 мест | д. Огорыльцево, зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 10.14 | Специализированные коллективные средства размещения (Дом отдыха), код 602010602 | Гостиницы, лагеря, дома отдыха, базы отдыха / Здание для временного проживания (гостиница, отель и др.)/ 03.02.001.005,  Объекты общественного питания / 01.04.003.001- 01.04.003.099,  Стадионы, арены / Сооружение стадиона (арены)/ 03.04.001.001,  Тепличные (культивационные) комплексы/ Сооружение теплицы/06.04.001.002,  Объекты бытового обслуживания/ Здание бани/01.04.002.001 | | 40 мест | Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0306012:546  зона отдыха | Планируемый к размещению | | - | - |
| 11. | Объекты физической культуры и массового спорта, находящиеся в муниципальной собственности: | | | | | | | | |
| 11.1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (ФОК),  код 602010301 | Спортивные и оздоровительные объекты / Здание физкультурно-оздоровительного комплекса /03.04.002.002 | | Площадь пола 318 кв.м | д. Благовещенье,  зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 11.2 | Спортивное сооружение (Лыжедром), код 602010302 | Комплексы объектов зимних видов спорта / Сооружение биатлонного и лыжного спорта /03.04.004.002 | | Площадь участка 43373 кв.м | У д. Сывороткино, зоны рекреационного назначения | Планируемый к размещению | | - | - |
| 11.3 | Спортивное сооружение (открытая спортивная площадка), код 602010302 | Стадионы, арены / Сооружение стадиона (арены)/ 03.04.001.001 | | Площадь -200 кв.м | д. Лодейка,  зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | | - | - |
| 12. | Объекты, необходимые для размещения архивных фондов муниципального округа: | | | | | | | | |
| - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| 13. | Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения, расположенные или планируемые к размещению на территории муниципального округа: | | | | | | | | |
| - | - | - | | - | - | - | | - | - |

При реализации мероприятий и при строительстве объектов необходимо учесть следующее: объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются документы и (или) документация, перечисленные в статье 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1. Период установлен приказом Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 10 марта 2022 года № 16 «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Марденгское Великоустюгского муниципального района Вологодской области», приказом Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 20 декабря 2022 года № 130 «О внесении изменений в приказ Комитета градостроительства и архитектуры Вологодской области от 10.03.2022 № 16». [↑](#footnote-ref-1)
2. Часть 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункты 2, 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Пункт 2 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793». [↑](#footnote-ref-5)
6. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-6)
7. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-7)
8. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-8)
9. П.5.3 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-9)
10. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-10)
11. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-11)
12. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-12)
13. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-13)
14. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-14)
15. Таблица Д.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-15)
16. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-16)
17. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-17)
18. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-18)
19. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-19)
20. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-20)
21. Таблица Д.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-21)
22. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-22)
23. Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-23)
24. Таблица 6.13 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-24)
25. Таблица 6.11 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-25)
26. Таблица 6.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). [↑](#footnote-ref-26)
27. Таблица Д.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-27)
28. 23 Таблица Б.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-28)
29. 24 Пункт 7 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-29)
30. 25 Закон Вологодской области от 1 июля 2015 года № 3703-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, на территории Вологодской области». [↑](#footnote-ref-30)
31. 26 Таблица Д.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. [↑](#footnote-ref-31)
32. Части 3, 4 статьи 4 Закона Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области», часть 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-32)
33. В соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793» (далее – приказ Минэкономразвития России № 10). [↑](#footnote-ref-33)
34. В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)». [↑](#footnote-ref-34)
35. В соответствии с приказом Минэкономразвития России № 10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Производительность пунктов редуцирования газа уточнить на стадии рабочего проектирования. [↑](#footnote-ref-36)
37. СП 62.13330.2011\*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден приказом Минрегиона России   
    от 27 декабря 2010 года № 780. [↑](#footnote-ref-37)
38. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». [↑](#footnote-ref-38)
39. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). [↑](#footnote-ref-39)
40. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». [↑](#footnote-ref-40)
41. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). [↑](#footnote-ref-41)
42. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». [↑](#footnote-ref-42)
43. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). [↑](#footnote-ref-43)
44. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». [↑](#footnote-ref-44)
45. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). [↑](#footnote-ref-45)